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INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO 
COCA COLA FEMSA CÚCUTA 

En el presente informe se evidencian las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de estantería de almacenamiento logístico del CEDI de Coca Cola FEMSA Cúcuta. 

El personal llega a la ciudad de Cúcuta y comienza las actividades el 6 de noviembre de 2024.



	LOCACIÓN
	CÚCUTA
	POSICIONES INTERVENIDAS
	300

	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	MTTO PREVENTIVO CEDI CÚCUTA

	NUMERO DE OP AMWELDING
	OP 1570
	FECHA INICIO DE LABOR
	6 NOV 2024

	TIEMPO TOTAL DE LABOR
	 11 DIAS DE TRABAJO
	FECHA FINALIZACION
	18 NOV 2024



Fecha de diagnóstico por especialista: 6 de Noviembre de 2024.
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Se realiza el recorrido para verificar las condiciones de las estructuras después del último diagnóstico realizado el día 10 de febrero de 2023. Se revisa adicionalmente el inventario de piezas disponibles en el almacén, para proyectar los tiempos y actividades a desarrollar.

A continuación, se relacionan los diferentes sistemas de almacenamiento con los que cuenta la locación.

Tabla de sistemas de almacenamiento de la locación
	TIPO
	FABRICANTE
	BQ
	CALLES
	NIVELES
	POSICIONES DE FONDO
	LINEAS
	POSICIONES
	CAPACIDAD DE CARGA KG/POS

	DRIVE IN
	MEXROLL
	1
	10
	3
	4
	11
	120
	1200

	DRIVE IN
	MEXROLL
	2
	8
	3
	4
	9
	96
	1500

	DRIVE IN
	MEXROLL
	3
	7
	3
	4
	8
	84
	1500
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A continuación, se presenta el plano actualizado de la estantería con la que cuenta la locación.
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	Plano de la locación
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Se realiza lavado a las estructuras drive in Mexroll cambio de piezas dañadas y ajuste de tornillería.

[bookmark: _Toc163040418]ESTANTERIA TIPO DRIVE IN 
[Bloque 1, 2, 3] MARCA MEXROLL

En este sistema se le realiza lavado de total haciendo uso de hidro lavadora, bayetillas y jabón simple geen, junto a la pared debido a la gran cantidad de material acumulado en la estructura
	BQ 11 L12
	BQ 1 L9
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Una vez la estructura lavada se realiza en el bloque 1 cambio de una cartela doble y un carril del segundo nivel, en el bloque 2 una cartela doble en el tercer nivel y en el bloque 3 una cartela doble, una cartela sencilla y una viga de soporte del tercer nivel. por ultimo se ajustó toda la tornillería de vigas, riostrado y anclajes junto a la corrección de calzado de los puntales.


Se emite el 19 de noviembre de 2024.
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	Ing. Diego Castiblanco H
Jefe de Proyectos
Phone: 031-7100988
Mobile: 320-9634790
Email: dacastiblancoh@gmail.com
Cra. 69 31-57 Sur.  Bogotá d.c.
www.amwelding.com.co
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